修改参数需要先发送解锁指令，标定时液位稳定后等待25秒左右方式标定指令，标定完成后重新上电生效,标定点顺序不对或者未标定完成断电都无效。

:41054153FF0027 解锁

:410541500A001F 0mm

:410541500B001E 5mm

:410541500C001D 15mm

:410541500D001C 30mm

:410541500E001B 50mm

:410541500F001A 70mm

:41054150100019 90mm

:41054150110018 105mm

:41054150120017 115mm

:41054150130016 122mm

:41054150140015 115mm

:41054150150014 105mm

:41054150160013 90mm

:41054150170012 70mm

:41054150180011 50mm

:41054150190010 30mm

:410541501A000F 15mm

:410541501B000E 5mm

:410541501C000D 0mm