修改参数需要先发送解锁指令，标定时液位稳定后等待25秒左右方式标定指令，标定完成后重新上电生效。

三点标定

:41054153FF0027 解锁

:41054150000029 122mm

:41054150010028 0mm 满量程到零点

:41054150020027 -0mm 离开水面后到零点

灵敏度 反方向移动时的响应距离，响应过快时改小

:41054153FF0027 解锁

:41054155001E06 //30 （默认50）

:4105415501051E //5 （默认10）

滤波等级设置(1-3 默认设置2)

:41054153FF0027 解锁

:41054155020220 //2

优化首次到满量程拉上7-8mm才响应的问题，默认开启

:41054153FF0027 解锁

:41054155030021 //开启

:410541550355CC //关闭